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	Стандартные характеристики
· Advanced Cooking Technology® сочетает технологии конвекционного и СВЧ нагрева с вращающимся столом для быстрой и равномерной передачи тепла пищевым продуктам.
· До пяти (5) раз быстрее по сравнению с обычными методами приготовления.
· Функция "Приготовление без вентиляции*" посредством стандартно встроенного каталитического нейтрализатора с полным сохранением протеинов
· Съемная решетка с двумя (2) положениями решетки
· Возможность использовать стандартный металлический противень размером 1/4 в конвекционном режиме
· Автоматическое определение напряжения (только в США)
· Внешняя поверхность дверцы холодная на ощупь
· MenuConnect™ - Ethernet-соединение для удаленной выгрузки в меню и диагностику

*Преобладающими являются местные нормы. Их осуществляют компетентные органы, как определено Национальной ассоциацией противожарной защиты в последнем издании NFPA 96-1994.

	

	Спецификации

Конструкция
· Кожух из нержавеющей стали 430 и внутренняя камера из нержавеющей стали 304
· Легкий доступ через боковые панели к внутренним компонентам
· Выходящий вперед легкодоступный воздушный фильтр
· 
Панель управления EasyToUCH™
· Панель с цветным сенсорным экраном и управлением посредством пиктограмм с возможностью хранения до 1024 многоэтапных программ рецептов
· Каждая программа предлагает до шести (6) этапов с программируемым временем приготовления, настройками мощности СВЧ-излучения и инструкциями пользователя для каждого этапа.
· Функция самодиагностики для контроля компонентов 
· Легко обновляемое меню или передача данных через карту памяти USB
· Доступно несколько языков
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(Вид сбоку)

Воздух в камере печи очищается при прохождении через катализатор* (1) с помощью конвекционного вентилятора (2), затем проходит через нагревательный элемент и циркулирует в камере печи (3) при заданной температуре.
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	Габаритные размеры

	Высота
	21,7"
	551 мм

	Ширина
	23,5"
	598 мм

	Глубина (общая с ручкой)
	24,5"
	622 мм

	Глубина (дверь открыта на 90 )
	37,0"
	939 мм

	Масса
	138 фунтов
	62,5 кг

	Вес в упаковке
	168 фунтов
	76,2 кг

	Размеры упаковочного ящика
	30 x 30,3 x 33,85"
	760 x 770 x 860 мм

	Размеры камеры печи

	Высота
	12,56"
	319 мм

	Ширина
	13,07"
	332 мм

	Глубина
	12,8"
	325 мм

	Расстояния от стены

	Сверху
	2"
	50,8 мм

	Сбоку
	2"
	50,8 мм

	Электрические характеристики

	Кол-во фаз
	1 фаза
	

	Напряжение
	208 / 240
	

	Частота
	60 Гц
	

	Потребляемый ток
	30 А
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NEMA 6-30P

	Вилка
	NEMA 6-30P
	

	Длина шнура
	6 футов
	

	Потребляемая мощность:
	макс. 4700 Вт
	

	Мощность СВЧ-излучения
	700/1000 Вт
	

	Мощность конвекционного нагрева
	3 кВт
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	Спецификации

	Время предварительного нагрева
	15 минут

	Система управления
	easyToUCH™, панель с сенсорным экраном и управлением посредством пиктограмм

	Этапы приготовления
	6

	Всего программ приготовления
	1 024

	Макс. время приготовления
	60:00 (10:00 x 6 этапов)

	Разморозка
	Нет

	Система распределения СВЧ-излучения
	Вращающаяся активная антенна

	Магнетрон (магнетроны)
	1

	Дисплей
	Сенсорный экран

	Внутреннее освещение
	Нет

	Автоматический датчик напряжения
	Да

	USB и программное обеспечение MenuConnectтм
	Да

	Диапазон температур
	Выкл, 212°F - 482°F

	Шаг температуры
	1°F (от 212°F и выше)

	Воздушный фильтр
	Да - съемный

	Скорость вентилятора
	Высокая

	СВЧ-энергия
	0% (выкл), 5%-100%

	Шаг СВЧ-излучения
	1% (от 5% и выше)

	Решетка
	Да - 1

	Позиции решетки
	2

	Вращающийся стол
	Да

	Штабельная установка
	Нет

	Гарантия
	1 год на детали и ремонт

	Принадлежности в ящике

	Круглый литой лоток с тефлоновым покрытием
	2 шт

	Рукоятка
	1 шт

	Вращающийся диск
	1 шт

	Бутылка очистителя
	1 шт

	Чехол бутылки
	1 шт

	Триггер-распылители
	2 шт

	Руководство оператора / Инструкция по очистке
	1 шт

	USB-ключ
	1 шт

	Лоток охлаждения
	1 шт
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	Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Merrychef или о том, какая машина вам больше подходит, обратитесь к торговому представителю или посетите наш веб-сайт www.merrychef.com.
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